Licht und Technikplan für optimale Spielbedingungen
“Ein Herz und ein Getriebe”

-	Mindestgröße der Bühne 2 x 4 Meter oder ein entsprechendes Podest

-	Bühnenauf- und Abgang hinter oder seitlich zur Bühne sollte zumindest durch eine schwarze Stellwand ermöglicht werden

-	Mindestens 6 Scheinwerfer á 500 Watt

-	1 roter und 1 blauer Filter

-	1 Tonanlage plus Verstärker mit Eingang für das Gitarrenkabel (Klinken-Stecker) und zwei Mikroports (XLR-Stecker)

-	Die Mikroports bringt die Gruppe selbst mit 

-	2 Stühle ohne Armlehnen, 1 kleiner Tisch

-	Bei dem 90-minütigen Programm muss der Veranstalter einen Techniker stellen

-	Bei einer Galavorstellung muss eine mit den gegebenen Licht- und Tonverhältnissen vor Ort vertraute Person für das Einrichten des Lichtes und der Technik zur Verfügung stehen